**Инструкция по монтажу замковой плитки ТМ ART CLICK**

Кварцвиниловая плитка торговой марки ART CLICK имеет защитный слой 0,5 мм, соответствует 43 классу износостойкости и может применяться в помещениях c самым широким спектром использования, включая помещения с высокой проходимостью и большой нагрузкой, а также производственные помещения общего назначения. Износостойкость замковой плитки ТМ ART CLICK соответствует показателю Т согласно европейскому стандарту EN 649. Вся плитка под ТМ ART CLICK может эксплуатироваться в помещениях, классифицируемых до 43 класса включительно в соответствии с европейским стандартом EN 685. Сотрудниками компании Dongshin Polymer Co., Ltd, Республика Корея удалось добиться увеличения износоустойчивости плитки ПВХ за счет добавления в защитный слой из полиуретана (PUR) специальной добавки оксида алюминия Al2O3.  
  
Срок эксплуатации данной продукции в бытовых и жилых помещениях неограничен.  
  
**Процесс подготовки**  
  
Плитка должна храниться в проветриваемом месте, защищенном от снега, дождя и солнечного света. Если плитка хранится на открытом воздухе, она должна быть обернута во избежание повреждений. Поврежденные плитки должны быть убраны с места установки. Дополнительно требуется не менее 10% от общего объема плитки, на случай ошибок, обрезки и для будущих нужд по замене. Однако запас плитки может понадобиться и больший, это может зависеть от размера помещения и расположения самой плитки и дизайна ее укладки.  
  
Температура в помещении должна поддерживаться на уровне 18-29°С, по крайней мере в течение 72 часов до и после установки. **Плитка также должна быть перемещена в зону монтажа за 48 часов до установки и храниться исключительно в горизонтальном положении небольшими стопками лицевой стороной вверх.** Это придаст продукту эластичность, упростит укладку и сведет к минимуму риск расхождения замковых соединений после укладки. Следует избегать экстремальных холодных и горячих температур. Плитка должна устанавливаться при температуре в 18-29°С. Пожалуйста, обратите внимание, что бетонный пол при определенных условиях может быть до десяти градусов холоднее, чем температура в помещении. Температура бетонного пола должна также быть не ниже 16°С. Пол, на который устанавливается плитка, должен быть сухим (влажность пола максимум 4,5%, воздуха - максимум 60 %).  
  
Подготовка пола - установка замковой плитки возможна на любые полы, если они сухие, чистые, гладкие и прочные. Плитка ТМ ART CLICK укладывается непосредственно на жесткую поверхность - бетон, самовыравнивающиеся растворы, фанеру или аналогичные по жесткости поверхности. Плитка ТМ ART CLICK может быть уложена на уже существующий жесткий пол, например на паркет, старую керамическую плитку, ламинат. Пол должен быть чистым от пыли, масла, воска, краски, жира, плесени, остатков клея и других инородных материалов, которые могут вызвать появление пятен, и проявиться на плитке. Пол не должен искривляться более чем на 3,0 мм на 3,0 погонных метра, иметь резких выступов и перепадов. Любые трещины, вмятины, пустоты и неровности должны быть заполнены смесью на основе портландцемента. Смеси на основе кальция не рекомендуются, поскольку они могут способствовать росту плесени, плохо обеспечивают связь и прочность сцепления, и имеют низкое сопротивление. **При укладке плитки ТМ ART CLICK категорически запрещено использовать какие-либо подложки (обратите внимание - не проводить аналогии с укладкой ламината).** Исключением может быть только, предварительно наклеенное на жесткое основание, агломерированное пробковое покрытие с плотностью не ниже 250 кг/м3.  
  
Обратите внимание - мы рекомендуем использовать дополнительную гидроизоляцию, если в помещении возможна повышенная влажность.  
  
Проверьте соответствие материалов заказу. Проверьте цвет, размер, и номер партии, чтобы убедиться, что все правильно, прежде чем приступить к установке.  
  
**Процесс установки**  
  
Замковая плитка предназначена для установки без клея, посредством механического замкового соединения между плитками аналогичному соединению ламината. Плитка ТМ ART CLICK имеет замок, как по длинной так и по короткой стороне. Это несколько усложняет монтаж плитки, т.к. требует обязательной подбивки замкового соединения по короткой стороне плитки резиновой киянкой.  
Перед укладкой убедитесь, что замковые соединения плиток очищены от грязи, пыли и посторонних предметов.  
Замковая плитка монтируется от стены.  
Поместите первую планку замковой плитки с выступающим замком по длинной стороне (шип) к стене. В таком положении, замковое соединение плитки в виде "паз" должно смотреть на вас. Замковое соединение по короткой стороне, первой укладываемой плитки, должно располагаться с замком в виде "шип" к стене, а с замком в виде "паз" в сторону следующей монтируемой плитки.  
Монтаж между плитками происходит в следующей последовательности - А- вставляете замковое соединение "шип" по длинной стороне плитки в соединение "паз" по длинной стороне уже уложенной плитки примерно под углом 45 градусов и медленно опускаете в низ до полного соединения плиток между собой. Б- после смыкания замка по длинным сторонам плитки, но до окончательного соединения плиток, начинаете соединять замковое соединение по короткой стороне плитки, побейте короткий замок киянкой.  
Продолжайте укладывать плитку, убедившись, что каждая планка ложится вплотную к прилегающей плитке без щелей и перепадов.  
Соединения плиток по короткой стороне плитки пробиваете резиновой киянкой до полного и ровного примыкания друг к другу.  
Для укладки вдоль труб, других неровностей и препятствий, сделайте шаблон из плотной бумаги. Поместите шаблон на плитку и режьте вдоль линий ножницами или острым ножом. Затем положите вырезанную плитку на требуемое место.  
Плитка монтируется на любые типы полов с подогревом. Рекомендованная температура поверхности пола + 28°С.  
  
**ОЧЕНЬ ВАЖНО**  
**Плитка ТМ ART CLICK монтируется БЕЗ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ЗАЗОРОВ, вплотную от стены к стене. В случае монтажа плитки на теплый пол необходим компенсационный зазор 3-5мм.**  
  
**Изменение цвета**  
  
В ходе производства напольного дизайн покрытия неизбежно появляются незначительные изменения в цвете. Это не является производственным браком, а связано с технологией производства дизайн плитки из ПВХ. Но остается возможным визуально заметить цветовые различия плиток до укладки. В таком случае необходимо заменить плитки из другой упаковки, чтобы избежать размещения неподходящих по цвету плиток рядом друг с другом. Незначительные изменения цвета, полученные в ходе производства, приемлемы, более того, в случае с изменением оттенка в коллекции плитки имитирующей деревянные текстуры, такие отклонения придают большую натуральность плитке, а некоторые декораторы и дизайнеры настоятельно советуют применять при отделке помещений не один, а несколько Артикулов плитки, тем самым еще больше подчеркивая различия фактур, цветов и оттенков.  
  
**Уход за напольным покрытием**  
  
Необходимо, предпринимать соответствующие меры для защиты пола от попадания грязи и пыли при входе. Это может быть достигнуто с помощью коврика для удаления грязи с подошвы обуви. Ковры и коврики с резиновыми подложками не должны быть размещены на виниловой плитке из-за химической реакции, приводящей к ее пожелтению. Для удаления грязи также рекомендуется ежедневная уборка. Чистка может производиться как шваброй, так и специальной машиной. На этой машине рекомендуется использование красной 3М-накладки.  
Плитка ТМ ART CLICK легко моется с применением любых моющих средств, в том числе спиртосодержащими, щелочесодержащими и хлорсодержащими составами. С покрытия легко удаляется грязь, следы от фломастеров. Наша компания рекомендует использовать проверенную бытовую химию по уходу за домом производства финского завода KIILTO изготовленные по высоким нормам европейского союза, отличающиеся экологической безопасностью и эффективностью.  
  
**Меры предосторожности при хранении и перевозке**  
  
Данный товар является тяжелым, поэтому неосторожное обращение или слишком высокое складирование может стать причиной не только повреждения товара, но и травм и нанесения имущественного ущерба.  
При перевозке коробок с плиткой обеспечьте их надежную фиксацию.  
Не оставляйте коробки открытыми и храните их в местах с ровной поверхностью. Хранение товара штабелями или в вертикальном положении в течение длительного периода времени может вызывать его деформацию.  
  
**Меры предосторожности до укладки**  
  
Проверьте номер товара, производите укладку товара с одинаковым цветом и номером партии.  
Помещения, где есть отопление, отапливайте в течение 7-14 дней, в не отапливаемых помещениях обеспечьте достаточный период сушки для того, чтобы влажность воздуха составляла менее 60%.  
Обязательно удаляйте загрязняющие вещества (лак, краску, цветную штукатурку и т.д.) для того, чтобы они не разносились по поверхности покрытия.  
Если в полу имеются трещины, то через них может поступать газ и теплый воздух, что вызывает вздутие покрытия, поэтому обязательно проведите проверку на наличие трещин и, в случае необходимости, проведите ремонт.  
Впадины и неровности пола мешают прилеганию к поверхности и склеиванию, поэтому их обязательно нужно устранить.  
Плитку необходимо разместить на площадке как минимум за 2 дня до проведения работ для привыкания к температуре. В холодное время года температуру в месте проведения работ необходимо поддерживаться на уровне 18-22°С. Не проводите работы при температуре ниже 10°С.  
  
**Меры предосторожности при укладке**  
  
Во время укладки можно пораниться об инструменты или острые края изделий. При проведении работ в закрытых помещениях обязательно используйте защитные приспособления и обеспечьте поступление свежего воздуха. Тщательно ознакомьтесь и соблюдайте руководство по проведению работ. Во время укладки используйте защитные перчатки.  
  
**Меры предосторожности после укладки**  
  
В зависимости от состояния и назначения напольного материала он покрывается воском.  
При наличии сильных частичных загрязнений удалите их с помощью нейтрального чистящего средства и протрите влажной тряпкой.  
В случае попадания ацетона, полировочных средств для мебели, копировальной жидкости, лекарственных средств (веществ, содержащих кислоты, щелочи) и т.д. на поверхность покрытия удалите их спиртом.  
Через 24 часа после укладки по покрытию можно ходить, но при переносе мебели, пианино и других тяжелых предметов следите за тем, чтобы не зацепить и не повредить покрытие.  
Меры предосторожности при использовании  
Удаляйте с поверхности воду, масло, песок и т.д., так как они становятся причиной скольжения. Пожилым людям и беременным женщинам необходимо быть особо внимательными.  
При удалении поверхностных загрязнений используйте спиртосодержащие очистители. Использование ацетона, растворителя и прочих сильных веществ не рекомендуется.  
В случае попадания химических препаратов на поверхность изделия невидимые глазу компоненты могут проникнуть внутрь и вызвать изменение цвета изделия.  
В случае установки в помещениях, где прямые солнечные лучи целый день проникают в окно, используйте жалюзи или шторы для того, чтобы предотвратить деформацию или изменение цвета изделия под воздействием прямых солнечных лучей.  
Сразу после установки может сохраняться специфический запах винила поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.  
  
**Утилизация должна проводиться специализированными предприятиями, имеющими соответствующие разрешения.**